ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЖИЛЫХ ДОМАХ И КВАРТИРАХ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ И ДРУГИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, И ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ПОЖАРЕ.
В среднем ежедневно в стране происходит 412 пожаров, при которых погибает 37 человек и 33 человека получают травмы, огнем уничтожается 82 строения и 20 единиц техник. Основными причинами пожара в жилищах являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и отопительных приборов, неосторожность при курении, шалость детей с огнем, уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. 

В целях избежания возникновения пожара в Вашем домовладении и надворных постройках, а так же быстрого распространения огня предлагаем предусмотреть и выполнить следующие мероприятия:

1. Перед началом отопительного сезона осуществите проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

2. Не эксплуатируйте печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

3. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечьте проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

4. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи.

5. При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

6. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

7. При установке временных металлических и других печей заводского в жилых домах обеспечьте выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

8. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование размещайте на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

9. При эксплуатации металлических печей оборудование располагайте на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от  металлической печи.

10. Обеспечьте побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

11. Не допускайте хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

12. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагайте вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

13. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
14. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

15. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, выполните не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм – над плоской кровлей; не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

16. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

17. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.

18. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строительных конструкций следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

19. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции – 250 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
20. Конструкции зданий следует защищать от возгорания: стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

21. Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника – 140 мм, до дна газооборота – 210 мм;

б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов – на уровне пола.

22. Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.

Не оставляйте детей без присмотра!
- запретите детям играть с огнем;

- храните спички и зажигалки в местах, недоступных для детей;

- не оставляйте детей без присмотра, особенно если топится печь, включены газовые или электроприборы;

- не поручайте детям присматривать за газовой плитой, электроприборами, печью.

Помните: оставленные одни дети часто устраивают игры с огнем. А это в большинстве случаев приводит к пожарам, которые нередко кончаются гибелью детей. Расскажите ребенку об опасности и последствиях игры с огнем. Постарайтесь занять детей увлекательными и безопасными играми.

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо:

· немедленно сообщить об этом по телефону «01» или 4-14-28, с мобильного телефона «112» или другим способом в пожарную охрану (при  этом необходимо  назвать  адрес  объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также голосом оповестить находящихся в доме и соседних домах  людей о пожаре для их эвакуации;

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, принять по возможности меры по сохранности материальных ценностей и тушению пожара имеющимися подручными средствами пожаротушения;
· при необходимости отключить электроэнергию, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

· удалить за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выработке кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

· сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, и другие сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава, а также о конструктивных особенностях строений и сооружений и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.













