ПАМЯТКА

по соблюдению правил пожарной безопасности в индивидуальных  жилых домах и квартирах  при эксплуатации электроустановок и электротехнических изделий, и действия  при пожаре.

Каждые 5 секунд на земном шаре возникает пожар. На территории России ежегодно происходит около 300 тысяч пожаров. Каждый час в огне погибает один человек. Основными причинами пожара в жилье являются: неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и отопительных приборов, неосторожность при курении, шалость детей с огнем, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. 

В целях избежания возникновения пожара в Вашем домовладении и надворных постройках, а так же быстрого распространения огня предлагаем предусмотреть и выполнить следующие мероприятия:

1. Оборудуйте жилой дом и хозяйственные постройки устройствами защитного отключения (УЗО), которые автоматически отключают электроснабжение при аварийной работе электросети (при коротком замыкании, перегрузке и т.п.) и предотвращают нагрев и возгорание изоляции проводов и других горючих материалов. 

2. Отделите провод (кабель) от горючей поверхности по которой он проложен, слоем несгораемого материала (листовой асбест), выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

3. Выполните монтаж электропроводок в чердачных помещениях в трубах или защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов.

4. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, защитите их трубами, коробами и т.п. 

5. Выполните соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.

6. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей заизолируйте изоляцией, равноценной изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

7. Организуйте проведение специализированными организациями (с периодичность не реже одного раза в 3 года) замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования (результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом)) и при необходимости замену и ремонт электросети.
8. При отсутствии необходимости электрического освещения в отдельных надворных постройках и территории, отключите (отрежьте, обесточите) эти электросети от электроснабжения.
9. Располагайте электрические лампы (лампы накаливания, люминесцентные и ртутные лампы высокого давления) на расстоянии не менее 0,5м. от горючих материалов;
10. При монтаже электрооборудования применяйте электрические провода одного сечения, марки. Не допускайте применения разнородных проводов, т.е. соединение, к примеру, алюминиевого провода с медным, а так же проводов с разной толщины (диаметра сечения).
11. Во избежание перегрузки электрических сетей, не допускайте одновременное включение нескольких электронагревательных приборов (электрочайников, утюгов, плиток, электрообогревателей) в одну розетку или электрический удлинитель. 
12. Помните, что появление запаха паленой изоляции, нагревание проводов, розеток и вилок, является следствием плохого соединения (контакта) проводников, появления «большого переходного сопротивления», нагревания негорючих и горючих материалов и впоследствии приводящими к возгоранию. 

13. При эксплуатации электроустановок и электротехнических изделий запрещается:

· прокладка  и  эксплуатация  воздушных линий электропередачи  (в том числе  временных и  проложенных  кабелем) над  горючими  кровлями,  навесами,  а  также  открытыми  складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;

· для питания переносных или передвижных электроприемников применять шнуры и гибкие кабели с алюминиевыми жилами;

· монтаж электропроводки в вентиляционных каналах, шахтах и других замкнутых пустотах;

· установка розеток и выключателей в ванных комнатах, саунах, парилках,  стиральных помещениях и т.п.;

· использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих  требованиям   инструкции предприятий-изготовителей,  или имеющих  неисправности, которые в соответствии  с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а  также  эксплуатировать  электропровода  и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

· пользоваться поврежденными  розетками,  рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

· обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

· пользоваться  электроутюгами, -плитками, -чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

· размещать (складировать) у электроаппаратуры горючие, в том числе легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Не доверяйте детям контроль за электроприборами и не оставляйте детей без присмотра. Ознакамливайте и обучайте детей основным правилам пожарной безопасности и как действовать при пожаре или в случае обнаружения пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:
· немедленно сообщить об этом по телефону «01» или 4-14-28, с мобильного телефона «112» или другим способом в пожарную охрану (при  этом необходимо  назвать  адрес  объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также голосом оповестить находящихся в доме и соседних домах  людей о пожаре для их эвакуации;

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, принять по возможности меры по сохранности материальных ценностей и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, предусмотрев при этом выполнение следующих мероприятий:

- приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять огнетушащие вещества;

- действовать огнетушителем быстро, т.к. его работа кратковременна (30-50 сек.);

- при тушении горящих веществ и предметов порошковыми огнетушителями следует покрыть порошком всю поверхность

· при необходимости отключить электроэнергию, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

· удалить за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в тушении пожара;

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выработке кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

· сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, и другие сведения необходимые для обеспечения безопасности личного состава, а также о конструктивных особенностях строений и сооружений и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить.

При возникновении вопросов по обеспечению пожарной безопасности и выполнению вышеуказанных мероприятий обращаться в Отдел надзорной деятельности по г.Сорочинску и Сорочинскому району по адресу: г.Сорочинск ул.1 Мая, 1.












