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I.Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Кинзельский сельсовет  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
II.Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

-повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
-минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-обеспечение жителей муниципального образования Кинзельский сельсовет водой нормативного качества, в достаточном количестве;
-обеспечение жителей муниципального образования Кинзельский сельсовет при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

              Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.
КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНЗЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
                                  
Общая площадь территории – 33469 га
Численность населения - 1317 чел.
Общая площадь жилищного фонда (2013г.)- 26869 кв.м.
Объем поднятой воды в год  -   89,7 тыс. куб.м                               

Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется разными способами:
-жители с.Кинзелька, с. Вознесенка, п. Степной  имеют централизованное водоснабжение;
-жители п. Александровка, д. Петропавловка  пользуются колодцами.

На территории муниципального образования Кинзельский сельсовет расположены 6 артезианские скважины, являющиеся собственность поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП МХКП  «Старт» Кинзельского сельсовета Красногвардейского района.
Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  МУП МХКП «Старт», в том числе:
- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;
- подключение потребителей к системе водоснабжения;
- обслуживание водопроводных сетей;
-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;
- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.
- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.
Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.
Проектные решения.
Проектные решения водоснабжения муниципального образования Кинзельский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.
Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.
Водоснабжение муниципального образования Кинзельский сельсовет осуществляется:
с. Кинзелька – 3 водозаборные скважины (скважина №1  расположена по ул.Победа севернее жилого дома № 5 , скважины № 2 и № 3 находятся севернее села, на левом берегу р. Кинзелька),2 водонапорные башни, водопровод протяженностью 8500м;

с. Вознесенка – 1 водозаборная скважина (скв.№8 расположенная  на восточной окраине села), 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 6000м;

п. Степной -  2 водозаборные скважины (скважина №5  находится северо – западнее села, скважина № 6 и находится юго –западнее села, 1 водонапорная башня, водопровод протяженностью 4000м;

Глубина скважин 70-192м. 
            Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 63-110мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен. 
Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды.
Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.
Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения .
Протяженность водопроводных сетей  -   18,5 км,  
подлежит замене – 5,7  км.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:
1. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.
2. Отсутствие современных технологий водоочистки.
3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.
Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Кинзельский сельсовет, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:
- замена водозаборных башен
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети
- установка на скважины водяных счетчиков и  частотных
преобразователей

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.
Так администрация  Кинзельского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за  счет  собственных средств.
	Наименование мероприятий
	Ед. изм
	2014-2015
	2016-2017
	2018-2019
	2019-2020
	2021-2022
	2023-2024

	Реконструкция водопроводных сетей:  с. Кинзелька ул. Мира 
	тыс. руб.
	
1 300
	
1 500
	
	
	
	

	Реконструкция водопроводных сетей:  с. Кинзелька ул. Садовая, ул. Победы

	тыс. руб.
	

150
	
	
	
	
	

	Реконструкция водопроводных сетей:  с. Кинзелька ул. Набережная

	тыс. руб.
	


	

	
1 500
	
	
	

	Реконструкция водопроводных сетей:  с. Кинзелька ул. Набережная

	тыс. руб.
	
	
250
	


	
	
	

	Установка на скважины водяных счетчиков и  частотных
преобразователей

	тыс. руб.
	

200
	
	
	
	
	

	Замена водонапорной башни
	тыс. руб.
	
	
	
	
1000
	
	


 
Раздел 3.  Ожидаемые результаты
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района.
5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.
6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.
